717-6527

**Sensor de presión absoluta, MPX4115AP, 867B-04 6 pines, Salida 0,2→ 4,8 V**

* Código RS 717-6527
* Fabricante [Freescale](http://es.rs-online.com/web/b/freescale/)
* Nº ref. fabric. MPX4115AP

[Freescale](http://es.rs-online.com/web/b/freescale/)

Principio del formulario

Final del formulario



Datos del Producto

**Pressure Sensors, Freescale**

**Sensor de presión**

Especificaciones

Encontrar alternativas

Para encontrar un producto similar, seleccione los atributos que necesita

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Altura | 29.34mm |
|  | Ancho | 8.26mm |
|  | Conteo de Pines | 6 |
|  | Dimensiones | 29.85 x 8.26 x 29.34mm |
|  | Longitud | 29.85mm |
|  | Presión de Sobrecarga Máxima | 400kPa |
|  | Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40 °C |
|  | Temperatura Máxima de Funcionamiento | +125 °C |
|  | Tensión de Alimentación de Funcionamiento Mínima | 4,85 V |
|  | Tensión de Alimentación Máxima de Funcionamiento | 5,35 V |
|  | Tensión de Salida Máxima | 4,8 V |
|  | Tensión de Salida Mínima | 0,2 V |
|  | Tipo de Encapsulado | 867B-04 |
|  | Tipo de Montaje | Montaje en orificio pasante |

Comentarios de clientes

Escriba su opinión - [Iniciar sesión](http://es.rs-online.com/web/auth/p/circuitos-integrados-de-sensor-de-presion-absoluta/7176527/?searchTerm=MPX4115A&relevancy-data=636F3D3226696E3D4931384E4B6E6F776E41734D504E266C753D6573266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E5B5C707B4C7D5C707B4E647D2D2C2F255C2E5D2B2426706F3D313326736E3D592673743D4D414E5F504152545F4E554D4245522677633D424F5448267573743D4D5058343131354126)

Principio del formulario

Final del formulario

14,54 €

Precio Unidad