


Descripción:

v03:
Se procede a crear dos esquemáticos, uno en el cual venga la fuente de alimentación,
con su respectiva configuración del cargador (ETAPADEALIMENTACION_V00), y un segundo esquemático en el que
estén solamente las dos estapas amplificadoras (AMPLIFICADORDEAUDIO_V03).

v02:
Después se realizó una mejora sustancial para la cual se creo un versión v2, en la cual
se puso el sistema de alimentacion por medio de batería con su correspondiente cargador.
También se añadió una segunda entapa de amplificación de audio igual que la existente,
para los dos canales del estéreo.


v01:
Por lo cual pasé a la realización de una segunda versión, sustituyendo las
fuentes de tensión que había colocado por cajas Header 2, en la que en el
futuro serán la entrada de nuestra fuente de alimentación y la entrada de
la señal de audio.

Tras la realización de la versión 01, me dispuse a realizar dicho circuito
en PCB, cuya versión es la v00.


v00:
Primero realicé un primer esquemático, la versión 00, pensando en hacer la
simulación, pero tal y como se me dijo en clase se va a obviar dicha simulación.

